begin <mwg_wguide(1.0)> "d:\work\fmwx\tests\eosolver\eotestwg2.mwg"
  //--------------------------------------------------------
  // Multi shape Waveguide profile
  //--------------------------------------------------------
  0                     // unused
  10           4            // width height
  0                     // alignment: 0=bot-left, 1=centres
  testbase.mat              -1000 // material database
  // -------------------------------------
  METALWALL             // lhs boundary condition
  METALWALL             // rhs boundary condition
  MAGWALL               // bottom boundary condition
  MAGWALL               // top boundary condition
  begin <mwgshape_list(1.1)>
    //xposn yposn SHAPE(...) nxHint nyHint RIXPROFILE(...) GRADEDPARS(...)
    0@OL 2@OB RECTANGLE(10,2) 0 0 OPQ(TestMat1(0)) 
    0@OL 0@OB RECTANGLE(10,4) 0 0 OPQ(AIR(0)) 
  end
  begin <molab_parms(1.0)>
    1 1 0 100 // autoRun calcTEfrac minTEfrac maxTEfrac
    N(1e+50) N(-1e+50)  // evstart evend
    10 0 60 60  // maxNmodes molabOpt nx ny
    1.55 RVEC V2 30 0 1 300 300 15 25 0 5 5  // lambda solverID solverParms
  end
  begin <notesTB(1.0)> "user notes"
  end
end
